{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[18,0,21,0],[11,0,14,0],[3,0,10,0],[15,0,17,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["『연료전지 사업제안 공고』 질의 사항에 대한 회신"]
[]
["구분","질의내용","회신내용"]
["A사","1.실시협약 이후부터 부지 임차료를 지급해야 하는지 여부\n  확인 요청","1.공사 착공일을 기준으로 임차료를 납부하여야 합니다."]
[null,"2.연료전지시설 원상복구비용과 관련하여 별도 예치 방법이\n  있다면 제공 요청드리며, 없다면 복구 비용만 사업비에 계상\n  하면 되는지 여부","1.원상복구 비용 및 방법등 구체적인 사항은 실시협약에서 정합니다."]
[null,"3.LH 대전에너지사업단의 축열조 축방열 운전 DATA, 수열\n  Tie-in 위치 및 정보 제공(압력, 온도, 배관경)\n\n\n","1.축방열 운전 DATA :  [붙임#1] 주요공정도 참조\n2.수열 Tie-in 위치 : [붙임#2] 배관도면 참조\n3.지역난방 공급, 환수관 정보 :\n  - 공급관 : 압력 6~10.3kg/㎠·G, 온도 : 98~100℃  관경 : 850A\n  - 환수관 : 압력 4.3kg/㎠·G, 온도 : 30~50℃  관경 : 850A"]
[null,"4.공사기간 중에도 주차대수 66대 이상 확보해야 하는지 여부","1.대전광역시 및 유성구청의 \"사업승인 조건\"을 따릅니다."]
[null,"5.연료전지 소음 레벨과 관련하여\n  - 피해예상지역이 어느 방향인지 확인 요청\n  - 피해예상 방향과 그렇지 않은 방향의 소음기준을 다르게\n    적용하여야 함","1.소음레벨은 \"피해예상지역 부지경계선의 측정값\"을 말합니다."]
[null,"6.1인만 제안할 경우에 제안사의 평가점수가 총점 기준 90%\n  이상일 경우 우선협상자로 선정이 가능하였으면 함.\n  단, 각 평가항목별(정량/정성/가격) 90% 미만은 과락","1.\"국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률\"을 준용하여\n  사업제안서 제출자가 1인일 경우에는 추후 별도 공고합니다."]
[null,"7.공공기관인 발전공기업의 자체사업(총 사업비 직접투자)\n  가능 여부","1.사업제안 요청서 중 \" 사업제안자의 자격 등(P4)\"을 참고하시기\n  바랍니다."]
[null,"8.제안서 18,19페이지 정량평가 항목의 에너지 관련 실적점수\n   (15점)와 [서식 15]의 실적점수(16점 : 설비용량 8점, 건설\n   운영 등 실적 8점) 상이","1.정량평가의 에너지 관련 실적은 16점(설비용량 8점, 건설운영 등\n  실적 8점) 입니다."]
["A사","9.한전계통연계 관련\n  - LH 에너지사업단 기존 전력계통 연계가능여부\n  - 비상용 계통 라인에 연계가능여부\n  - 전기 싱글라인 단선도 요청","1. 선로 연계는 한전과 협의하여야 합니다.\n2.전기싱글라인 단선도 : [붙임#3] 전기싱글라인단선도 참조"]
[null,"10.부지측량도면 및 지질조사자료, LH 대전에너지사업단 전체\n   Layout 및 사업대상 부지의 정확한 경계","1.부지측량도면 :  [붙임#4] 부지인수현황계획도 참조\n2.지질조사자료 등 : 사업단 방문하여 열람가능"]
[null,"11.LH 대전에너지사업단에서 400KW 정도의 비상전원 공급이\n    가능한지 여부","1.별도의 비상전원을 구성하여야 합니다."]
[null,"12.대전에너지사업단 내 소방설비 현황 제공 가능 여부\n    (옥외소화전, 화재수신반 위치 등)","1.우선협상대상자에게 제공하도록 하겠습니다."]
["B사","1.수열지점은 열원 시설까지 공급하는 것을 원칙으로 하며,\n  수열을 위한 공급 설비 및 부대시설 일체를 포함\n  - 열원시설 접속지점 및 사업예정지와의 거리?\n  - 수열을 위한 공급설비 및 부대시설 일체의 범위가 어떻게\n    되는지?\n  - 본 사업을 통한 열공급 시 LH 대전에너지사업단이 연중\n    수열 가능 일수?","1.열원시설 접속지점 및 사업예정지와의 거리 :\n  [붙임#2] 배관도면 참조\n2.공급설비 및 부대시설 범위 : 수열계통을 구성함에 있어 불가피\n  하게 추가되는 설비까지 포함(예: 최소 유량 제어용 밸브 등)\n3.연중 수열 가능 일수 : 365일"]
[null,"2.제안서 제출 후 실시협약 이전 사업비, 수열단가 등 기타\n  사업 관련 내용의 변경가능 여부?","1.사업비등의 총사업비 조정, 사업시행 조건등은 실시협약시\n  상호협의하여 조정합니다."]
[null,"3.축열조 축방열 운전에 따른 열공급 가능 일수 등 관련\n  DATA를 요청드립니다.\n\n\n","1.축방열 운전 DATA :  [붙임#1] 주요공정도 참조\n2.수열 Tie-in 위치 : [붙임#2] 배관도면 참조\n3.3.지역난방 공급, 환수관 정보 :\n  - 공급관 : 압력 6~10.3kg/㎠·G, 온도 : 98~100℃  관경 : 850A\n  - 환수관 : 압력 4.3kg/㎠·G, 온도 : 30~50℃  관경 : 850A"]
["C사","1.표지 및 서면 질의서 양식을 제외한 다른 서식의 제출 방식\n  에 관하여 별도 부속서류로 제본하여 제출하는지 아니면\n  사업제안 참가 신청서와 함께 제출하면 되는지 여부","1.제본하여 제출합니다."]
[null,"2. 1차 정량적 평가서류는 별도의 제본 없이 제출하면 되는지\n   여부","1.제본하여 제출합니다."]
[null,"3.정량적 평가시\n  - p19 : 배점기준 2. 신용등급은 사업주관사의 등급에 따름\n    으로 되어 있으며,\n  - 서식 15 : 사업수행능력 평가표에는 3.신용등급은 설립\n    예정법인 또는 컨소시엄의 경우 참여사 분담비율로 합산\n    적용으로 되어 있어 내용이 상이합니다. 설립예정법인\n    또는 컨소시엄 참여시 어떤 기준으로 적용이 되는지\n    질의드립니다.","1.사업주관사의 신용등급을 따릅니다."]
[null,"4.질의기간 이후에도 별도의 추가 질의 가는 여부","1.질의기간 이후 추가 질의는 불가합니다."]