첨부		공고문(홈페이지 게시용)

2025 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 공모

우리공사가 개발 중인 바닥충격음 차단구조 1등급(경량·중량)기술을 선정하고 사전인정을 지원하는 2025년도 「고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발」 공모를 아래와 같이 공고합니다.

□ 공모 분야

ㅇ 개발 중인 바닥충격음 차단구조 1등급(경량·중량)기술 중 우리공사의 사업지구 내 사전인정이 가능한 제품

ㅇ 사전검토 단계에서 제출서류 등 서류검토(부적합시 심사 제외)

□ 공모 대상

ㅇ 바닥충격음 차단구조 1등급(경량·중량)기술로 연내 사전인정 완료가 가능한 수준의 차단구조

ㅇ 기본구조 : (벽식) 슬라브 210㎜, 바닥구조 110㎜ (완충재30,몰탈40,몰탈40)

(라멘) 슬라브 150㎜, 바닥구조 110㎜ (완충재30,몰탈40,몰탈40)

ㅇ 구조변경 : (벽식) 슬라브는 210㎜ 또는 250㎜, 바닥구조는 120㎜ 이내,

(라멘) 슬라브는 150㎜, 바닥구조는 120㎜ 이내에서 자유롭게 제안 가능

ㅇ 신청제한 : 업체당 신청수는 1개 제한(벽식, 라멘, 슬래브두께별 중복 신청불가)

□ 공모업체 자격

ㅇ 기술에 대한 권리를 가진 법인기업(개인사업자 제외)

ㅇ 신청자는 신청구조의 주요구성 제품을 생산하는 시설을 갖추고 직접 생산할 수 있거나 다른 생산업체를 통한 품질관리를 할 수 있을 것

□  바닥충격음 차단구조 요건

ㅇ 「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 제21조제2항제2호 및 제4호에 따라 인정신청이 반려되거나 「주택법」 제41조제2항에 따라 인정이 취소된 경우, 반려되거나 취소된 날부터 사전신청일 기준 90일 이내에 동일공장에서 생산된 제품(콘크리트 제품은 제외)으로 된 바닥충격음 차단구조가 아닐 것

ㅇ 인정 및 취소된 바닥충격음 차단구조와 동일한 구조명이 아닐 것

□  완충재의 성능기준

ㅇ LHCS 41 53 02 15 바닥 및 측면완충재 품질기준을 충족할 것

ㅇ 세부 기준은 「별첨1. 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 공모 세부사항」참고

□ 신청서류

ㅇ 신청서류는 층간소음기술마켓을 통해 온라인으로만 제출 (오프라인 접수 없음)

ㅇ 서식은「별첨1. 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 공모 세부사항」참고하여 작성

작성순서	서류목록
1	응모신청서 <서식1>
2	바닥충격음 차단구조 요약자료 <서식2>
3	바닥충격음 차단구조 설명자료 <서식3>
4	첨부도서 <서식4>
5	확약서 <서식5>
6	청렴 서약서 <서식6>
7	품질검사 성적서*

* 구성재료 각각에 대한 품질검사 성적서는 「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 제2조의 공인시험기관에서 받은 성적서일 것(공모심사 참고용)

□ 신청방법

ㅇ 층간소음 기술마켓에서 온라인으로 신청

ㅇ 온라인 신청방법

1. 접수처 : 층간소음 기술마켓

1) LH홈페이지* [주택기술 플랫폼-층간소음 기술마켓-층간소음 기술개발관]

2) LH기술혁신파트너몰** [기술홍보-층간소음 기술개발관]

* 공사 공식 홈페이지(http://lh.or.kr) ‘소통·신고’ 메뉴

** LH 기술혁신파트너몰 (http://partner.lh.or.kr) ‘기술 홍보’ 메뉴

2. 신청조건 : 기업회원

3. 제출서류 : 응모신청서 등 신청서류 1식을 알집파일(ZIP) 1개로 업로드

4. 알집파일명 : 신청기업명_바닥충격음 차단구조명.zip

5. 개별파일명 :  1. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(신청서).pdf

2. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(요약자료).pdf

3. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(설명자료).pdf

4. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(첨부도서).pdf

5. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(확약서).pdf

6. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(청렴 서약서).pdf

7. 신청기업명_바닥충격음 차단구조명(품질검사 성적서).pdf

□ 심사서류

ㅇ 심사는 응모업체가 제출한 ‘바닥충격음 차단구조 요약자료’와 ‘설명자료’를 평가자료로 활용

ㅇ 심사위원의 이해를 돕기 위해 발표시 모형(400×400㎜, 높이는 실물사이즈) 제출

□ 선정방법 및 우대사항

ㅇ 선정절차는 ❶사전검토, ❷심사, ❸사전인정 대상 선정 순으로 진행

ㅇ 사전검토 시 ‘신청서류’를 제출하지 않거나 누락한 경우, 공모업체 자격 및 공모대상 요건을 미충족한 경우 심사에서 제외

ㅇ 심사는 응모업체가 제출한 ‘바닥충격음 차단구조 요약자료’와 ‘설명자료’를 평가자료로 활용

ㅇ 심사 평가결과 고득점 순으로 벽식구조 슬라브 210㎜ 4개, 슬라브 250㎜ 2개, 라멘구조 150㎜ 1개 바닥구조 선정하고 선정포기 등을 고려하여 슬라브 구조당 1개씩 예비순번 부여(라멘구조는 예비순번 없이 선정)

※ (동점자 발생 시) 우수성능 등급가능성, 경제성, 현장적용성, 내구성, 창의성 순으로 점수가 높은 업체를 선정하며, 순위가 결정되지 않는 경우 심사위원 투표를 통해 선정

□ 사전인정 서류 (사전인정 대상 기술에 한해 제출)

ㅇ 사전인정 대상으로 선정된 바닥구조에 한해 제출하며 구체적인 제출방법과 시기는 별도 알림 예정

ㅇ 서식은「별첨1. 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 공모 세부사항」참고하여 작성

작성순서	서류목록
1	인정신청 공문 <서식5>
2	세대타입별 도면 각 1부
3	바닥충격음 차단구조 (재)인정신청서 <서식6>
4	인정신청시 첨부도서 <서식4>

□ 사전인정방법

ㅇ 사전인정 대상으로 선정된 바닥구조에 한해 별도 알림 예정

ㅇ 사전인정 절차는 ❶인정신청 ❷인정 및 시험수수료 납부 ❸서류 보완 요청 ❹신청구조의 구성상태 및 시방서 확인, 시료채취 ❺시험제 제작 및 시험실시 ❻시험결과 확인 ❼자문회의(필요시) ❽인정 ❾인정 통보 순으로 진행

ㅇ 사전인정에 필요한 수수료, 시공, 철거, 반출 등 소요 비용 일체는 신청업체 부담

ㅇ 사전인정은 층간소음 시험시설(세종)을 활용하여 2회차에 걸쳐 총 7개 바닥구조 추진하고 회차별 순번은 고득점 순으로 진행

※ 벽식구조는 슬라브 210㎜ 2세트 , 슬라브 250㎜ 1세트를 2회차에 걸쳐 6개, 라멘구조는 150㎜ 1세트 1개구조를 사전인정 진행 하나 시험시설 활용 불가한 상황 발생시 현장 섭외하여 진행 예정

ㅇ 라멘구조의 경우 사전인정을 위한 고시문 개정이 필요하므로 선정 후 개정 내용에 따라 바닥구조 및 일정 등이 변경될 수 있음

□ 공모일정

ㅇ 공모공고 : 2024. 12. 31

ㅇ 온라인 신청접수 : 2025. 01. 02 ∼ 2025. 03. 20(목, 16:00 까지)

ㅇ 사전검토 : 2025. 3 ∼ 4월 중

ㅇ 사전인정 대상 선정 : 2025. 4월 중

ㅇ 사전인정 신청 : 2025. 5월(1차), 7월(2차) 중

ㅇ 사전인정 : 2025. 5월∼9월(1차), 10월∼11월(2차)

□ 유의사항

ㅇ 공모결과는 담당부서에서 별도 문자발송 예정

ㅇ 신청서 내용이 사실과 다르거나 허위로 작성된 것이 확인될 경우 선정절차에서 배제하거나 선정 후에도 취소할 수 있음

ㅇ LH는 필요시 신청업체에 보완자료를 요청할 수 있음

ㅇ 기타 내용은 첨부된 공모 세부사항 확인 필수

별  첨 : 고성능 바닥충격음 차단구조 기술개발 공모 세부사항 1부.

(문의처) ☎ 055-922-5757, 5758